Hướng dẫn sử dụng hệ thống HSS – remote:

Truy cập ssh [vt\_admin@10.70.66.8](mailto:vt_admin@10.70.66.8)

Pass : Udc@2020

Command :

* Start :

service felogic\_hss start : bật ứng dụng logic

service fegate\_hss start : bật ứng dụng gate

* Stop:

service felogic\_hss stop : tắt ứng dụng logic

service fegate\_hss stop : tắt ứng dụng gate

* Remote:

service felogic\_hss remote: remote ứng dụng logic

service fegate\_hss remote: remote ứng dụng gate

* View log :

service felogic\_hss tail: view log ứng dụng logic

service fegate\_hss tail: view log ứng dụng gate

Các lệnh tác động :

1. Thuê bao đấu nối trên HSS

// db\_util:insert\_data(Imsi, Msisdn, EKI)

Ví dụ:

db\_util:insert\_data("452049999990000", "849898980", "A0D991A98699660BE67B380D72E4B352")

1. View thông tin thuê bao trên HSS

// db\_util:get\_pull\_sub("Msisdn").

Ví dụ :

db\_util:get\_pull\_sub("849898980").

3: Thay đổi thông tin msisdn

// db\_util:update\_msisdn(Imsi, OldMsisdn,NewMsisdn ).

Ví dụ : db\_util:update\_msisdn("452049999990008", "849898988","849888888").

Kịch bản tác động :

1. Truy cập ssh [vt\_admin@10.70.66.8](mailto:vt_admin@10.70.66.8)
2. Nhập pass : Udc@2020
3. Kiểm tra trạng thái node

service felogic\_hss status

service fegate\_hss status

1. Thay đổi thông tin Msisdn

db\_util:update\_msisdn("452049999990008", "849898988","849888888").

db\_util:update\_msisdn("452049999990009", "849898989","849899999").

1. Thực hiện restart máy và chế độ máy bay
2. Thực hiện cuộc gọi số mới