**Hướng dẫn Đấu nối, Kích hoạt, Cộng tiền, Đổi số, Hủy thuê bao trên vOCS**

Đấu nối TB mới

**Bước 1**: Vào lệnh **NewConnection**. Thay thông tin số điẹn thoại vào 3 trường bôi đỏ, thay 0 bằng 84 (mã nước). Sau khi đấu nối TB ở trạng thái chưa kích hoạt (idle).

<viet:NewConnection>

<!--Optional:-->

<MSISDN>849898999</MSISDN>

<!--Optional:-->

<OfferExternalID>1</OfferExternalID>

<!--Optional:-->

<IMSI>849898999</IMSI>

<!--Optional:-->

<ICCID>849898999</ICCID>

<!--Optional:-->

<InitAmount>2000000</InitAmount>

<!--Optional:-->

<Version>1</Version>

<!--Optional:-->

<SubType>2</SubType>

</viet:NewConnection>**Bước 2**: Kích hoạt bằng lệnh **Active**

<viet:Active>

<!--Optional:-->

<MSISDN>849898999</MSISDN>

</viet:Active>**Bước 3**: Cộng tiền TB để sử dụng, lệnh **Payment**:

<viet:Payment>

<!--Optional:-->

<MSISDN>849898999</MSISDN>

<!--Optional:-->

<Amount>1</Amount>

<!--Optional:-->

</viet:Payment>**Bước 4**: Kiểm tra thông tin Thuê bao **QueryUserProfile**

<viet:QueryUserProfile>

<!--Optional:-->

<MSISDN>849898999</MSISDN>

</viet:QueryUserProfile>

**Bước 5**: Kiển tra tài khoản thuê bao **QueryAcctBal**

<viet:QueryAcctBal>

<!--Optional:-->

<MSISDN>849898999</MSISDN>

</viet:QueryAcctBal>**Bước 6**: Hủy Thuê bao **Termination**

<viet:Termination>

<!--Optional:-->

<MSISDN>849898999</MSISDN>

<!--Optional:-->

</viet:Termination>